文件系统概要设计

程子霖

因为不存在分别挂载，所以不存在二级目录一说？

而且，好像硬链接的部分来不及做了……

首先，100MB的空间，1KB的数据块大小

1024\*100=102400，int占4bytes，足够存储这个范围的数

基础结构还是superblock一个datablock，然后datablock\_bitmap需要102400/8\*1024=12.5进位到13块

MARCO

#define BLOCK\_SIZE 1024

#define MAX\_BLOCK\_NUMBER 102400

#define SBLK\_SIZE 0

#define DATABBM\_SIZE 13

#define INM\_SIZE ?

#define IN\_SIZE ?

#define IN\_